Alex Gibbs – MAE 283A – HW 1

* 1. Frequency resolution = 1 / (N\*deltaT) = 1 Hz. Largest frequency = 1000Hz